|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Quant.** | **Und.** |
| 1 | Aparelho de DVD, com controle remoto, portas USB e reprodução para DVD/ CD/ CD-R/ VCD/ SVCD/ DVCD/ JPG/ MP3. | 3 | Un. |
| 2 | Ar condicionado 7000 BTU, climatização apenas frio, tipo split | 7 | Un. |
| 3 | Ar condicionado mínimo 12000 BTU, climatização apenas frio, tipo split. | 15 | Un. |
| 4 | Bededouro/Purificador Refrigerado, tipo pressão coluna, simples em aço pintado. | 8 | Un. |
| 5 | Forno micro-ondas, mínimo 30 litros, voltagem 110, com garantia mínima de 12 meses e selo de classificação A de consumo energético. | 10 | Un. |
| 6 | Geladeira/Refrigerador, capacidade mínima de 280 litros. | 4 | Un. |
| 7 | Lavadora de roupas com capacidade mínima 15 kg, com programas de lavagem, dispenser, bivolt ou 110V. | 3 | Un. |
| 8 | Televisor 32'', tamanho de tela mínimo 32'' com conversos digital, tipo led, entrada HDMI, porta USB e FULL HD. | 23 | Un. |
| 9 | Televisor 42'', tamanho de tela mínimo 42'' com conversos digital, tipo lcd, porta USB. | 9 | Un. |
| 10 | Ventilador de Teto, composição 03 pás. | 4 | Un. |
| 11 | Ventilador, tipo coluna, tensão alimentação 110/220 v, características adicionais grade metálica removível, cabo de força mínimo 2m, material pás de plástico, diâmetro mínimo de 50 cm, quantidade velocidade 3. | 6 | Un. |
| 12 | Armário, em aço com medidas mínimas de 1,80 x 0,75 m. | 24 | Un. |
| 13 | Arquivo, material de confecção aço, com 4 gavetas para pasta suspensa e deslizamento das gavestas trilho telescópico. | 9 | Un. |
| 14 | Banco de madeira nas medidas aproximadas de: 2,00 x 0,40 x 0,45 m | 8 | Un. |
| 15 | Cadeira em aço/ferro pintado; sem rodízios; sem braços; com regulagem de altura; assento e encosto em estofado. | 12 | Un. |
| 16 | Cadeira escritório, tipo giratória, material estrutura aço, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base giratória, tipo encosto regulável, apoio braço com braços reguláveis, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais curvas anatômicas/regulagem inclinação encosto | 21 | Un. |
| 17 | Cadeira fixa, sem regulagem de altura, estofamento em espuma, sem braço, espaldar alto, com encosto e assento, com estrutura em aço tubular continuo, pintura em tinta epóxi pó. | 7 | Un. |
| 18 | Cama, material madeira, tipo solteiro, modelo com cabeceira, comprimento aproximado 1,88, aproximada largura 0,88, tratamento superficial envernizado, características adicionais com estrado. | 22 | Un. |
| 19 | Estante, capacidade min 100kg e 06 prateleiras e com reforço. | 18 | Un. |
| 20 | Longarina, com assento e encosto em estofado e com 03 lugares de assentos. | 40 | Un. |
| 21 | Mesa de Escritório , base de aço, ferro pintado, com divisões de 03 e 04 gavetas, material de confecção em madeira MDP/MDF/Similar, composição simples. | 79 | Un. |
| 22 | Mesa de Reunião Oval, material de confecção madeira/MDP/ MDF/Similar tipo oval de 1,60m x 0,70m | 1 | Un. |
| 23 | Mesa de Reunião Redonda, material de confecção madeira MDP/MDF/Similar tipo redonda de 1,20m x 1,20m. | 1 | Un. |
| 24 | Mesa em madeira (Dimensões Mínimas 200x100x76 cm) | 7 | Un. |
| 25 | Sofá 02 Lugares, com assento e encosto fixos. | 1 | Un. |
| 26 | Sofá 03 Lugares, com assento e encosto fixos. | 7 | Un. |
| 27 | Amalgamador Odontológico, modo de operação digital e tipo capsular. | 11 | Un. |
| 28 | Aparelho de Raio - X Odontológico, Modo de operação digital faixa de tensão Kvp 01, instalação coluna móvel. | 3 | Un. |
| 29 | Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros); câmara de esterilização aço inoxidável, capacidade mínima de 10 litros com modo de operação digital. | 2 | Un. |
| 30 | Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros); câmara de esterilização aço inoxidável, capacidade mínima de 40 litros com modo de operação digital. | 1 | Un. |
| 31 | Balança antropométrica adulta, modo de operação digital. | 1 | Un. |
| 32 | Balança antropométrica infantil, modo de operação digital. | 1 | Un. |
| 33 | Balança pediátrica, material gabinete em plástico ABS injetado, capacidade 0 a15 kg, fração capacidade precisão de 5g g, tensão 110/220 v, tipo display LED ou cristal líquido, característica adicionais teclado membrana, pés reguláveis, acessórios concha anatômica, colchonete impermeável, atóxico | 10 | Un. |
| 34 | Bomba de vácuo, potência de 1,5 HP/720mmHg | 2 | Un. |
| 35 | Braçadeira para injeção, material de confecção e apoio de braço em aço inox e pedestal altura regulável | 3 | Un. |
| 36 | Cadeira de rodas adulto, material de confecção aço/ferro pintado, braços e pés fixos com elevação de pernas e suporte de soro. | 35 | Un. |
| 37 | Cadeira odontológica completa (equipo, sugador, refletor), com cabeceira articulada, comando pedal, unidade auxiliar 1 ponta, equipo acoplado pneumatico, refletor multifocal (mais de uma intensidade), cuba porcelana/cerâmica, com no mínimo 2 terminais, com seringa tríplice. | 4 | Un. |
| 38 | Cadeira para coleta de sangue, material de confecção aço/ferro pintado com braçadeira regulável. | 2 | Un. |
| 39 | Câmara para conservação de imunobiológicos, material de confecção do gabinete externo aço/ferro pintado e do gabinete interno polipropileno, temperatura entre +2ºC e +8Cº, porta com vidro duplo, capacidade mínima de 120l Vertical, sistema de emergência (bateria/nobreak) 24h, com contra porta e circulação de ar forçado | 1 | Un. |
| 40 | Central de nebulização com suporte de rodízio, com no mínimo 4 saídas simultâneas, potência mínimo 1/4. | 5 | Un. |
| 41 | Central de Nebulização sem suporte de rodízio, com no mínimo 4 saídas simultâneas, potência mínimo 1/4. | 1 | Un. |
| 42 | Centrífuga Laboratorial, para no mínimo 04 tubos, e tecnologia digital. | 2 | Un. |
| 43 | Compressor odontológico, capacidade com mínimo de 30 litros, com potência de 1,0 HP . | 4 | Un. |
| 44 | Destilador de água, capacidade de no mínimo 2 litros por hora. | 1 | Un. |
| 45 | Eletrocardiógrafo, com 3 canais, bateria interna, memória e laudo interpretativo. | 1 | Un. |
| 46 | Foco Refletor Ambulatorial, iluminação halogênio e haste flexível. | 2 | Un. |
| 47 | Foco Refletor Ambulatorial, iluminação LED e haste flexível. | 2 | Un. |
| 48 | Fotopolimerizador de resinas, tipo LED e com fio. | 3 | Un. |
| 49 | Jato de Bicarbonato, com base metálica para estabilidade, caneta autoclavável, com desumificador e filtro de ar com drenagem automática. | 5 | Un. |
| 50 | Microscópio Laboratorial Básico, tipo binacular, ocular 10x e 16x, com condensador Koehler, iluminação LED. | 2 | Un. |
| 51 | Nebulizador Portátil, tipo ultrassônico, com número de saídas simultâneas 01. | 2 | Un. |
| 52 | Negatoscópio, material de confecção aço/ferro pintado, tipo parede/1 corpo | 4 | Un. |
| 53 | Seladora, do tipo automática, contínua, aplicação convencional com controle de temperatura digital. | 4 | Un. |
| 54 | Seladora, do tipo automática, contínua, aplicação grau cirúrgico, com controle de temperatura digital. | 3 | Un. |
| 55 | Suporte de Soro, material de confecção aço/ferro pintado, tipo pedestal, altura regulável. | 11 | Un. |
| 56 | Armário Vitrine, de aço ferro pintado com laterais de vidro e 02 portas. | 3 | Un. |
| 57 | Carro de curativos, confeccionado em aço/ferro pintado e com balde e bacia. | 1 | Un. |
| 58 | Escada com 2 degraus, material de confecção aço inoxidável. | 11 | Un. |
| 59 | Mesa Auxiliar, com 2 prateleiras; sobre rodinhas; em estrutura em aço carbono, com pintura epóxi branca; prateleiras em aço carbono, com pintura epóxi branca. | 1 | Un. |
| 60 | Mesa Auxiliar, sem rodízios, dimensões mínimas 40x40x80, material de confecção aço/ferro pintado. | 7 | Un. |
| 61 | Mesa de exames com gabinete, material de confecção aço/ferro pintado, posição do leito móvel, com suporte para papel e gabinete com portas e gavetas. | 29 | Un. |
| 62 | Mesa de Exames, material de confecção aço/ferro pintado, posição do leito móvel, com suporte para papel e sem gabinete com portas e gavetas. | 21 | Un. |
| 63 | Mesa Ginecológica, material de confecção aço/ferro pintado, posição do leito móvel. | 15 | Un. |
| 64 | Mesa Mayo, material de confecção aço/ferro pintado. | 4 | Un. |
| 65 | Mocho, material de confecção aço/ferro pintado, com assento e encosto estofado. | 6 | Un. |
| 66 | Mocho, material de confecção aço/ferro pintado, com encosto e regulagem de altura à gás. | 3 | Un. |
| 67 | Computador Desktop Básico, características mínimas: intel core I3 ou AMD A10 ou superiores; mínimo de 500 GB, memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz, unidade de disco ótico CD/DVD ROM, Teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), monitor 18,5 polegadas (1366x768), mouse USB, 800DPI, 2 Botões, Scrool (com fio); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI; interfaces de vídeo integrada; sistema operacional no mínimo Windows 7 PRO (64 Bits); fonte compatível com o item e garantia mínima de 12 meses. | 13 | Un. |
| 68 | Computador Portátil (notebook), processador: no mínimo INTEL CORE I3 ou AMD A10 MEMORIA RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz; disco rígido no mínimo 500GB; unidade de disco ótico CD/DVD ROM, tela LCD de 14 ou 15 polegadas; teclado ABNT2; mouse touchpad; interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI interface USB, HDMI, display PORT ou VGA e leitor de cartão; bateria 6 células; webcam; possui sistema operacional no mínimo Windows 8 PRO (64 bits); garantia mínima de 12 meses. | 1 | Un. |
| 69 | Impressora Laser (comum), padrão de cor monocromático; memória de 16 MB; resolução 600x600; velocidade 33 PPM; capacidade de 100 páginas; ciclo de 25.000 páginas; interface USB e Rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses. | 2 | Un. |
| 70 | Nobreak, potência 1 KVA, tensão entrada/saída bivolt, alarmes audiovisual, bateria interna 01 selada, garantia mínima de 12 meses. | 10 | Un. |
| 71 | Projeto multimídia (datashow), especificicação técnica: tecnologia: LCD resolução mínima nativa de 1024 x 768, entrada de VGA a Full HD, luminosidade mínimo de 2500 lumens, conectividade entrada/saída RGB 15 pinos e HDMI, garantia mínima de 12 meses. | 1 | Un. |