G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC1-19-20_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC1-19_R04,26/11/2013 16:53:37,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC2-21-29_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC2-21_R04,26/11/2013 16:59:50,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC2-21-29_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC2-22_R04,26/11/2013 17:00:09,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC2-21-29_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC2-23_R04,26/11/2013 17:00:43,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC2-21-29_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC2-24_R04,26/11/2013 17:01:02,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC2-21-29_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC2-25_R04,26/11/2013 17:01:33,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC2-21-29_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC2-26_R04,26/11/2013 17:01:59,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC2-21-29_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC2-27_R04,26/11/2013 17:02:21,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC2-21-29_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC2-28_R04,26/11/2013 17:03:46,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC2-21-29_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC2-29_R04,26/11/2013 17:04:17,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC3-30-32_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC3-30_R04,26/11/2013 17:06:37,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC3-30-32_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC3-31_R04,26/11/2013 17:07:00,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC3-30-32_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC3-32_R04,26/11/2013 17:07:22,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC4-33-35_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC4-33_R04,26/11/2013 17:08:30,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC4-33-35_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC4-34_R04,26/11/2013 17:08:51,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC4-33-35_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-AMP-BLC4-35_R04,26/11/2013 17:09:16,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-COB-GER0-11_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-COB-GER0-11_R04,26/11/2013 17:10:24,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-CRT-GER0-05-06_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-CRT-GER0-06_R04,26/11/2013 17:11:48,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,User 1 (980.00 x 610.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-DET-GER0-36-42_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-DET-GER0-36_R04,26/11/2013 17:19:59,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-DET-GER0-36-42_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-DET-GER0-37_R04,26/11/2013 17:20:26,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-DET-GER0-36-42_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-DET-GER0-38_R04,26/11/2013 17:20:45,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-DET-GER0-36-42_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-DET-GER0-39_R04,26/11/2013 17:21:13,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-DET-GER0-36-42_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-DET-GER0-40_R04,26/11/2013 17:21:34,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-DET-GER0-36-42_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-DET-GER0-41_R04,26/11/2013 17:22:39,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-DET-GER0-36-42_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-DET-GER0-42_R04,26/11/2013 17:23:03,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-DET-GER0-43_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-DET-GER0-43_R04,26/11/2013 17:24:03,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-ESQ-GER0-12_R04,26/11/2013 17:26:12,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-ESQ-GER0-13_R04,26/11/2013 17:26:46,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-ESQ-GER0-14_R04,26/11/2013 17:27:36,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-ESQ-GER0-15_R04,26/11/2013 17:28:12,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-FCH-GER0-07_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-FCH-GER0-07_R04,26/11/2013 17:31:16,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-FOR-GER0-09-10_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-FOR-GER0-09_R04,26/11/2013 17:33:22,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-FOR-GER0-09-10_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-FOR-GER0-10_R04,26/11/2013 17:33:46,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-IMP-GER0-01_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-IMP-GER0-01_R04,26/11/2013 17:35:40,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,User 1 (941.00 x 610.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-LYT-GER0-03-04_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-LAY-GER0-04_R04,26/11/2013 17:36:43,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,User 1 (941.00 x 610.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-LYT-GER0-03-04_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-LAY-GER0-04_R04,26/11/2013 17:39:14,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,User 1 (941.00 x 610.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-PCD-RFR0-17_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-PCD-RFR0-17_R04,26/11/2013 17:40:32,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-PCD-RFR0-17_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-PCD-RFR0-17_R04,26/11/2013 17:59:54,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-PGP-GER0-08_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-PGP-GER0-08_R04,26/11/2013 18:00:59,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-PLA-RES0-16_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-PLA-RES0-16_R03,26/11/2013 18:01:52,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-PLB-GER0-02_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-PLB-GER0-02-R04,26/11/2013 18:03:31,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,User 1 (951.00 x 610.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\1301 - Creche Tipo C - 553,00m²\1301 - Projetos\1301 - PA\REVISÃO 04\ARQ\93-DWG\93-MVC-C-ARQ-PLE-PRT0-18_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-PLE-PRT0-18_R04,26/11/2013 18:05:36,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,User 1 (961.00 x 600.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\93-MVC-Transposição_R04\93-MVC-C-DES_R04\93-MVC-C-ARQ_R04\DWG\ALTERAR\93-MVC-C-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-ESQ-GER0-13_R04,27/11/2013 09:42:39,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\93-MVC-Transposição_R04\93-MVC-C-DES_R04\93-MVC-C-ARQ_R04\DWG\ALTERAR\93-MVC-C-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-ESQ-GER0-14_R04,27/11/2013 09:43:03,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\93-MVC-Transposição_R04\93-MVC-C-DES_R04\93-MVC-C-ARQ_R04\DWG\ALTERAR\93-MVC-C-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-ESQ-GER0-15_R04,27/11/2013 09:43:26,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\93-MVC-Transposição_R04\93-MVC-C-DES_R04\93-MVC-C-ARQ_R04\DWG\ALTERAR\93-MVC-C-ARQ-IMP-GER0-01_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-IMP-GER0-01_R04,27/11/2013 09:45:18,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,User 1 (951.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\93-MVC-Transposição_R04\93-MVC-C-DES_R04\93-MVC-C-ARQ_R04\DWG\ALTERAR\93-MVC-C-ARQ-LYT-GER0-03-04_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-LAY-GER0-03_R04,27/11/2013 09:46:54,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\93-MVC-Transposição_R04\93-MVC-C-DES_R04\93-MVC-C-ARQ_R04\DWG\ALTERAR\93-MVC-C-ARQ-LYT-GER0-03-04_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-LAY-GER0-04_R04,27/11/2013 09:47:36,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\93-MVC-Transposição_R04\93-MVC-C-DES_R04\93-MVC-C-ARQ_R04\DWG\ALTERAR\93-MVC-C-ARQ-PLB-GER0-02_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-PLB-GER0-02-R04,27/11/2013 09:49:12,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,User 1 (951.00 x 594.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\93-MVC-Transposição_R04\93-MVC-C-DES_R04\93-MVC-C-ARQ_R04\DWG\93-MVC-C-ARQ-CRT-GER0-05-06_R04.dwg,93-MVC-C-ARQ-CRT-GER0-05_R04,27/11/2013 10:39:09,David.Watanabe,DWG To PDF.pc3,User 1 (966.00 x 595.00 MM),1:1,
G:\Engenharia_Casa\01 ENG\02 - CLIENTES\1301 - Creches FNDE\93-MVC-Transposição_R04\93-MVC-C-DES_R04\93-MVC-C-ELE-DES_R04 - FAZER PDF\DWG\93-MVC-C-ECE-GER0-01_R04.dwg,93-MVC-C-ECE-GER0-01_R04,27/11/2013 11:00:06,David.Watanabe,DWF6 ePlot.pc3,ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM),1:1,
