**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021**

**Anexo XI – Modelo de Formulário para Apresentação da Proposta Comercial**

**PROPOSTA COMERCIAL**

**Ref. Pregão Eletrônico Nº. 010/2021**

**Objeto:** Registro de preços visando futura contratação de empresa especializada objetivando a realização de serviços de manutenções prediais a serem realizados nos prédios públicos utilizados pelos órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Itabaiana, Estado de Sergipe.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **SERVIÇO** | **DESCRIÇÃO** | **UN** | **QUANT.** | **CUSTO UNIT** | **CUSTO TOTAL** |
| **1** |  | **MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SAÚDE** |  |  |  |  |
| **01.01** |  | **MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE** |  |  |  |  |
| 01.01.001 |  | Equipe Dirigente | un | 2,00 |  |  |
| **01.01.002** |  | **ESQUADRIAS** |  |  |  |  |
| 01.01.002.001 | 8197 / ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens | un | 80,00 |  |  |
| 01.01.002.002 | 3547 / ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 80,00 |  |  |
| 01.01.002.003 | 3545 / ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupa do) | un | 55,00 |  |  |
| 01.01.002.004 | 1841 / ORSE | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 110,00 |  |  |
| 01.01.002.005 | 1853 / ORSE | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m2 | 2.500,00 |  |  |
| 01.01.002.006 | 1885 / ORSE | Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens | m2 | 120,00 |  |  |
| 01.01.002.007 | 1880 / ORSE | Vidro liso incolor 6mm | m2 | 200,00 |  |  |
| 01.01.002.008 | 1797 / ORSE | Revisão de esquadria de madeira | m2 | 200,00 |  |  |
| 01.01.002.009 | 1756 /ORSE | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, exclusive entes e ferragens | un | 2,00 |  |  |
| 01.01.002.010 | 3540 /ORSE | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive bat entes e ferragens | un | 6,00 |  |  |
| 01.01.002.011 | 3541 /ORSE | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive bat entes e ferragens | un | 1,00 |  |  |
| 01.01.002.012 | 97645 /SINAPI | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af\_12/ 2017 | m2 | 26,01 |  |  |
| 01.01.002.013 | 9179 /ORSE | Janela em madeira mista, tipo com almofadas, de abrir, c/batentes simples (caixilhos) e 1 jogo de alizar, exclusive ferragens | m2 | 11,52 |  |  |
| **01.01.003** |  | **COBERTURA** |  |  |  |  |
| 01.01.003.001 | 0266 / ORSE | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm | m2 | 3.500,00 |  |  |
| 01.01.003.002 | 0263 / ORSE | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material | m2 | 2.000,00 |  |  |
| 01.01.003.003 | 9210 / ORSE | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material | m2 | 2.000,00 |  |  |
| 01.01.003.004 | 4449 / ORSE | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Arafor ros ou similar, instalado | m2 | 2.200,00 |  |  |
| 01.01.003.005 | 12026 / ORSE | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado | m2 | 1.500,00 |  |  |
| 01.01.003.006 | 98546 / SINAPI | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af\_06/2018 | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 01.01.003.007 | 9078 / ORSE | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm | m | 400,00 |  |  |
| 01.01.003.008 | 0294 / ORSE | Emassamento de algeroz | m | 2.000,00 |  |  |
| 01.01.003.009 | 8884 /ORSE | Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.út il = 3,50m, seção = 20x30cm, bloco de fundação = 60x70x50cm | un | 4,00 |  |  |
| 01.01.003.010 | 0262 /ORSE | Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 10% do material (Simonassi ou similar) | m2 | 236,00 |  |  |
| 01.01.003.011 | 10570 /ORSE | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t 6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | m2 | 87,62 |  |  |
| **01.01.004** |  | **PAREDES** |  |  |  |  |
| 01.01.004.001 | 0151 / ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 3.000,00 |  |  |
| 01.01.004.002 | 3314 / ORSE | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 4.000,00 |  |  |
| 01.01.004.003 | 3316 / ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 4.000,00 |  |  |
| 01.01.004.004 | 0017 / ORSE | Demolição de reboco | m2 | 4.000,00 |  |  |
| 01.01.004.005 | 10565 / ORSE | Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução | m2 | 1.300,00 |  |  |
| **01.01.005** |  | **PINTURA** |  |  |  |  |
| 01.01.005.001 | 2306 / ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 3.000,00 |  |  |
| 01.01.005.002 | 2288 / ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m2 | 5.500,00 |  |  |
| 01.01.005.003 | 8757 / ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica misturada em máquina, cores especiais, tons claros (marfim, pérola, etc.) | m2 | 3.500,00 |  |  |
| 01.01.005.004 | 2303 / ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques | m2 | 2.200,00 |  |  |
| 01.01.005.005 | 2278 / ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1 | m2 | 4.500,00 |  |  |
| 01.01.005.006 | 2279 / ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m2 | 7.000,00 |  |  |
| 01.01.005.007 | 12467 / ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | m | 500,00 |  |  |
| 01.01.005.008 | 2308 / ORSE | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 de mãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 3.000,00 |  |  |
| 01.01.005.009 | 2293 /ORSE | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrí lica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exte riores | m2 | 328,86 |  |  |
| **01.01.006** |  | **HIDROSANITÁRIO** |  |  |  |  |
| 01.01.006.001 | 3688 / ORSE | Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar | un | 240,00 |  |  |
| 01.01.006.002 | 2004 / ORSE | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares | un | 90,00 |  |  |
| 01.01.006.003 | 2052 / ORSE | Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar | un | 200,00 |  |  |
| 01.01.006.004 | 2084 / ORSE | Vaso sanitário convencional, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco e conjunto de fixação, exceto caixa descarga | un | 140,00 |  |  |
| 01.01.006.005 | 1199 / ORSE | Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 140,00 |  |  |
| 01.01.006.006 | 1679 / ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 140,00 |  |  |
| 01.01.006.007 | 1678 / ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc.) | un | 140,00 |  |  |
| 01.01.006.008 | 1683 / ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 140,00 |  |  |
| 01.01.006.009 | 2074 /ORSE | Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04 | un | 1,00 |  |  |
| **01.01.007** |  | **ILUMINAÇÃO** |  |  |  |  |
| 01.01.007.001 | 0570 / ORSE | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator convencional e lampada - Rev. 01 | un | 150,00 |  |  |
| 01.01.007.002 | 0562 / ORSE | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x20w, completa, incl.reator convencional e lampada | un | 150,00 |  |  |
| 01.01.007.003 | 3395 / ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 240,00 |  |  |
| 01.01.007.004 | 0641 / ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4" | un | 70,00 |  |  |
| 01.01.007.005 | 0629 / ORSE | Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 | pt | 70,00 |  |  |
| 01.01.007.006 | 0624 / ORSE | Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede | pt | 150,00 |  |  |
| 01.01.007.007 | 0627 / ORSE | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada | pt | 70,00 |  |  |
| 01.01.007.008 | 12971 /ORSE | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou s imilar | un | 12,00 |  |  |
| 01.01.007.009 | 0566 /ORSE | Deslocamento de luminária fluorescente 2 x 40 w | un | 2,00 |  |  |
| 01.01.007.010 | 0628 /ORSE | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | pt | 20,00 |  |  |
| **01.01.008** |  | **LIMPEZA** |  |  |  |  |
| 01.01.008.001 | 1707 / ORSE | Limpeza de caixa de passagem ou de gordura | un | 150,00 |  |  |
| 01.01.008.002 | 4865 / ORSE | Limpeza de calha de zinco | m | 500,00 |  |  |
| 01.01.008.003 | 1716 / ORSE | Limpeza de fossa | m3 | 700,00 |  |  |
| 01.01.008.004 | 10308 / ORSE | Limpeza de reservatório | m3 | 500,00 |  |  |
| **01.01.009** |  | **PAVIMENTAÇÃO** |  |  |  |  |
| 01.01.009.001 | 94993 / SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af\_07/2016 | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 01.01.009.002 | 0018 / ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 1.500,00 |  |  |
| 01.01.009.003 | 11702 / ORSE | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 1.000,00 |  |  |
| 01.01.009.004 | 99195 / SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac iii, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af\_06/2014 | m2 | 1.250,00 |  |  |
| 01.01.009.005 | 93395 / SINAPI | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas em ambientes de área maior qu e 5 m2 a meia altura das paredes. af\_06/2014 | m2 | 1.250,00 |  |  |
| 01.01.009.006 | 93391 / SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af\_06/2014 | m2 | 1.500,00 |  |  |
| 01.01.009.007 | 12214 / ORSE | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 120,00 |  |  |
| 01.01.009.008 | 6457 / ORSE | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 20,00 |  |  |
| 01.01.009.009 | 12623 / ORSE | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive ar gamassa de regularização, aplicado | m2 | 1.500,00 |  |  |
| **01.01.010** |  | **JARDINAGEM** |  |  |  |  |
| 01.01.011 | 10234 / ORSE | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 400,00 |  |  |
| 01.01.012 | 3322 / ORSE | Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (minixória) | un | 600,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Valor Global** | R$ ..... |
| **Indicar neste campo o valor global por extenso:** | |
|  | |

Nos valores propostos acima, estão inclusos todos e quaisquer encargos inerentes ao fornecimento do objeto desta proposta, tais como: tributos, taxas, transportes, carregamento, descarregamento, encargos sociais, trabalhistas, frete, seguro, e outros que, direta e indiretamente, incidam sobre o perfeito e integral cumprimento da proposta apresentada.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da efetiva prestação de serviços de cada período, conforme cronograma do anexo I – Termo de Referência, sendo que a mesma deverá ser sempre acompanhada da respectiva Nota Fiscal, e com o aceite do Departamento Competente deste Município de Itabaiana/SE, através de seu titular.

**PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias contados a partir da data da apresentação desta proposta, sendo considerado prorrogado automaticamente este prazo, por iguais e sucessivos períodos até o término do processamento da respectiva licitação.

**DECLARO** que os serviços constantes desta proposta comercial ofertada atendem fielmente as Especificações Técnicas constantes do Termo de Referência – Anexo I do respectivo Edital.

(data)